**Fernando lara cristobal 548-9 6204**

\***Reporte de mantenimiento de un a/c tipo ventana.**

* **Se checa el amperaje.**
* **Se desenergiza el equipo.**
* **Se quitan tornillos para quitar sus tapas.**
* **Quitar el compresor con el evaporador y condensador.**
* **Lavar los serpentines con from cleaner y se deja que haga efecto durante 5 minutos.**
* **Se en juaga con agua.**
* **Se deja secar.**
* **Se vuelve armar.**
* **Se enciende para verificar que funcione correctamente.**